|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Председатель Миасского отделения Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котов А.Н.** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Директор ЦД «Строитель»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тергалова Ю.С.** |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное учреждение**

**Центр досуга «Строитель»**

**г. Миасс, 2020 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. **Форма 1 Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте и услугах организации**
2. **Форма 2 Виды и формы услуг, оказываемых на объекте.**
3. **Форма 3 Предварительная информация о состоянии доступности путей к объекту на момент обследования.**
4. **Форма 4 Контрольная форма обследования качества доступности для инвалидов и МГН на объекте**
5. **Приложение 1 Схема движения МГН от остановок общественного транспорта к ОСИ**

**Форма 1**

**Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте**

**1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОСУГА «СТРОИТЕЛЬ» (ЦД «СТРОИТЕЛЬ")**

**1.2. Адрес объекта: 456313, Челябинская область, город Миасс, улица Керченская, 15**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

**- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1525 м2**

**- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да**

**1.4. Год постройки здания – 1958г.**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование) –**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОСУГА «СТРОИТЕЛЬ»**

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения)**

**456313, Челябинская область, город Миасс, улица Керченская, 15**

**1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление**

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная**

**Форма 2**

**2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)**

**2.1 Сфера деятельности (центр занятости, центр социальной защиты, центр реабилитации, дом-интернат, досуговый центр, другое)**

**Досуговый центр**

**Культурно-просветительская деятельность ОКВЭД 90.04.3**

**2.2 Виды оказываемых услуг: - культурно- просветительские, массовые, развлекательные мероприятия**

**2.3 Форма оказания услуг: кабинетная, зальная.**

**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории .**

**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

**2.6 Плановая мощность: максимальная посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность: 300 человек**

**2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет**

**Форма 3**

**3. Предварительная информация о состояние доступности путей к объекту на момент обследования.**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**Из центральной части города – маршрутное такси, троллейбус до остановки «ДК «Строитель»,**

**Из северной части города – маршрутное такси, троллейбус, автобус до остановки «ДК «Строитель»**

**наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту - нет,**

**наличие доступных для инвалидов остановок общественного транспорта по к объекту - нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:**

**3.2.1 расстояние до объекта от ближайших остановок общественного транспорта- 50 м**

**3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин**

**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да**

**3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта:**

**(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) - есть**

**3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: (акустическая,тактильная, визуальная) - отсутствует.**

**3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет,) –есть**

**Форма 4**


**Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры.**

**Примечание: в столбце «Элемент доступности», для каждого элемента указано его влияние на доступность для каждой группы инвалидов.**

**Дата и время проведения обследования: \_\_\_\_.09.2020 г. в \_\_\_ч.\_\_\_мин.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Элемент доступности** | **Метод**  **обследования,**  **соответствие**  **нормам** | **Параметр доступности** | **Параметр доступности** | **Возможные решения** |
| **Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)** | | | | | |
| **Вход (входы) на территорию** | | | | | |
| 1.1 | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН | ДА  НЕТ  Осмотр | 20200916_112811.jpg | 20200916_100145.jpg |  |
| 1.2 | Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.  **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  |  | Изготовление и установка на остановке схемы движения к Объекту  *-относится к компетенции местных властей* |
| **Раздел 2. Путь (пути) движения к объекту социальной инфраструктуры** | | | | | |
| 2.1 | Является ли маршрут  движения гладким,  обозначенным и с  нескользящим покрытием?  **К,О,С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200916_100145.jpg |  |
| 2.2. | Ширина доступного  маршрута движения не  менее 0.9 м.  **К,О,С** | ДА  НЕТ  Измерение: Более 1,3м |  | 20200916_114411.jpg |  |
| 2.3. | Если маршрут пересекаетбордюр, есть ли там пандус?  **К,О** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200916_114411.jpg20200916_112811.jpg |  |
| **Раздел 3. Автостоянка и парковка** | | | | | |
| 3.1 | Имеется ли на парковке  достаточное количество  доступных мест?  Если нет, то количество  парковочных мест согласовано  с общественными  организациями инвалидов?  **К,С,О,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр | 10% мест (но не менее одного места) в том  числе 5% для автотранспорта инвалидов на  кресле-коляске  до 100 вкл. 5%, но не менее 1  от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%;  от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%;  1001 место и более - 24 места + не менее 1%  на каждые 100 мест свыше | 20200916_143111.jpg  20200916_142742.jpg |  |
| 3.2 | Размер специальных  парковочных мест для  транспорта инвалидов: 6,0 х 3,6 м.  **К** | ДА  НЕТ  Осмотр |  |  | Нанести разметку,  согласно ПДД  и СП 59.13330.2016  *- относится к*  *компетенции спец.*  *организации* |
| 3.3 | Специальные парковочные  места для инвалидов  обозначены знаками на  поверхности покрытия стоянки  и продублированы знаком на  вертикальной поверхности  (стене, столбе, т.п.),  расположенным на высоте не  менее 1,5 м  **К, О, С, Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  |  | Установить знак  «Парковка» 6.4.  совместно с  табличкой  «Инвалиды» 8.17  *- относится к*  *компетенции спец.*  *организации* |
| **Раздел 4. Пандус (наружный)** | | | | | |
| 4.1 | Ширину марша пандуса  следует принимать при  исключительно одностороннем  движении не менее 1,0м,  в остальных случаях –  по ширине полосы  движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса  **К,С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_144514.jpg |  |
| 4.2 | Максимальная высота  одного подъема (марша)  пандуса не должна  превышать 0,8м при уклоне  не более 1:20 (5%)  **К, С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_144514.jpg |  |
| **Раздел 5. Входы в здание.** | | | | | |
| **Общие требования к зоне** | | | | | |
| 5.1 | Доступен ли главный вход в  здание?    **К, О, С**    Если главный вход  недоступен, имеется ли  другой доступный вход? | ДА  НЕТ  Осмотр  ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_135126.jpg |  |
| 5.2 | Имеется ли устройство для  вызова персонала?  Кнопка вызова не выше 0,8  м от уровня пола      **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_144514.jpg |  |
| **Раздел 6. Лестница наружная** | | | | | |
| 6.2 | Наружные лестницы и  пандусы должны иметь  поручни с учетом  технических требований к опорным стационарным  устройствам. При ширине лестниц на основных входах  в здание 4,0 м и более  следует дополнительно  предусматривать  разделительные поручни.  **О,С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_144514.jpg |  |
| 6.2 | Краевые ступени  лестничных маршей  выделены цветом или  фактурой.  **С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_102751.jpg | Выделить краевую ступень  (на усмотрение  общественной  организации слабо  видящих людей -  ВОС) |
|  | Перед открытой лестницей  предупредительные  тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м  шириной 0,3 – 0,5 м.  **С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_102751.jpg | Установить  тактильные полосы  (на усмотрение  общественной  организации слабо  видящих людей -  ВОС) |
| **Раздел 7. Информационное табло (над входом в здание)** | | | | | |
| 7.1 | Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.  **С** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_135126.jpg |  |
| **Раздел 8. Дверь (входная)** | | | | | |
| 8.1 | Входные двери должны  иметь ширину в свету не  менее 0,9 - 1,2 м.  **К,О** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_135126.jpg |  |
| **Раздел 9. Тамбур входной** | | | | | |
| 9.1 | Глубина тамбуров  не менее 2,3 при  ширине не менее 1,5м.  **К** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_104609.jpg |  |
| 9.2 | Грязезащитное покрытие  должно быть на уровне  нулевой отметки пола.  Если это невозможно –  грязезащитное покрытие  должно быть закреплено на  поверхности пола.  **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_104609.jpg |  |
| **Раздел 10. Санитарно-гигиенические помещения.**  **Туалетные комнаты и кабины.** | | | | | |
| 10.1 | Специально оборудованные  для МГН места в здании, где  имеются санитарно-бытовые  помещения для посетителей.  **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_143528.jpg |  |
| 10.2 | В кабине рядом с унитазом  следует предусматривать  пространство не менее 0,75  м для размещения кресла-  коляски, а также крючки для  одежды, костылей и других  принадлежностей.  **К,О** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200413_143528.jpg |  |
| 10.3 | Диспенсер для туалетной  бумаги может  использоваться МГН без  посторонней помощи  **К,О** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_114327.jpg |  |
| 10.4 | У дверей санитарно-  бытовых помещений  имеются специальные знаки  навысоте 1,35 м.  **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_113940.jpg |  |
| 10.5 | Доступные для МГН  санитарно-бытовые кабины  должны быть оборудованы  системой тревожной  сигнализации,  обеспечивающей связь с  помещением постоянного  дежурного персонала (поста  охраны или администрации  объекта). **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_114327.jpg |  |
| 10.6 | Следует применять  раковины для мытья рук,  доступные для свободного  пользования МГН, включая  инвалидов колясочников.  **К,О**  Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов –  колясочников.  **К** | ДА  НЕТ  Осмотр  ДА  НЕТ  Осмотр |  | 20200918_114801.jpg  20200918_114842.jpg |  |
| **Раздел 11. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг). Зрительный зал** | | | | | |
| 11.1 | Наличие не менее 5% мест  для инвалидов и МГН от  общей вместимости  учреждения или расчетного  количества посетителей (в  том числе и при выделении  зон специализированного  обслуживания МГН)  **К,О,С,Г** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | IMG_2051.JPG | Выделить  места для  инвалида  колясочника в  зрительном зале |
| 11.2 | При наличии нескольких  идентичных мест (приборов,  устройств и т.п.) для  обслуживания посетителей  5% их общего числа (но не  менее одного) должны быть  доступны инвалидам  **К,О** | ДА  НЕТ  Осмотр |  | Схема зрительного зала будущего картинка (1).jpg | Есть  возможность  для освобождения  места для инвалидов на коляске (14 ряд) |

**Приложение № 1 Схема движения маломобильных групп населения (инвалидов на колясках и с ПОДА) от остановок общественного транспорта к ОСИ.**

****